### Порядок описания команд будет следующим:

- название команды с расшифровкой ее мнемонического обозначения — это облегчит процесс запоминания и последующего использования команды в соответствии с ее функциональным назначением;
- синтаксическое описание команды, поясняющее возможные сочетания операндов для данной команды. При этом сложные синтаксические описания будут приведены в виде синтаксических диаграмм, что позволит в наиболее компактной форме изобразить все возможные сочетания операндов;
- состояние флагов после выполнения команды;
- описание типового применения команды с примером и (или) ссылка на урок, в котором демонстрируется пример применения команды;
- номера занятий и приложений, а также список команд, которые функционально связаны с данной командой.

### Для описания команд приняты обозначения:

1. Для описания состояния флагов после выполнения некоторой команды будем использовать выборку из таблицы, отражающей структуру регистра флагов `eflags`:

31 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 1312 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00
0 | 0 | VM | RF | 0 | NT | IOPL | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | 0 | AF | 0 | PF | 1 | CF

В нижней строке этой таблицы приводятся значения флагов после выполнения команды. При этом используются следующие обозначения:

- 1 — после выполнения команды флаг устанавливается (равен 1);
- 0 — после выполнения команды флаг сбрасывается (равен 0);
- r — значение флага зависит от результата работы команды;
- ? — после выполнения команды флаг не определен;
- пробел — после выполнения команды флаг не изменяется;

2. Для представления операндов в синтаксических диаграммах используются следующие обозначения:

- r8, r16, r32 — операнд в одном из регистров размером байт, слово или двойное слово;
- m8, m16, m32, m48 — операнд в памяти размером байт, слово, двойное слово или 48 бит;
- i8, i16, i32 — непосредственный операнд размером байт, слово или двойное слово;
- a8, a16, a32 — относительный адрес (смещение) в сегменте кода.

3. Описанная в данном приложении система команд в полном объеме поддерживается микропроцессором Pentium. Предыдущие модели микропроцессора могут не поддерживать отдельные команды. Чтобы прояснить этот момент, мы будем указывать в примерах для каждой команды директиву типа .286. Это будет означать, что описываемая команда поддерживается всеми моделями микропроцессора, начиная с i286. Если ничего не указывается, то это означает, что данная команда работает на всех моделях микропроцессоров Intel, начиная с i8086/8088.