
AAD                     
AAM                     
AAS                     
ADC AL,imm8             
ADC EAX,imm32           
ADC r/m8,imm8           
ADC r/m32,imm32         
ADC r/m32,imm8          
ADC r/m8,r8             
ADC r/m32,r32           
ADC r8,r/m8             
ADC r32,r/m32           
ADD AL,imm8             
ADD EAX,imm32           
ADD r/m8,imm8           
ADD r/m32,imm32         
ADD r/m32,imm8          
ADD r/m8,r8             
ADD r/m32,r32           
ADD r8,r/m8             
ADD r32,r/m32           
AND AL,imm8             
AND EAX,imm32           
AND r/m8,imm8           
AND r/m32,imm32         
AND r/m32,imm8          
AND r/m8,r8             
AND r/m32,r32           
AND r8,r/m8             
AND r32,r/m32           
BSF r32,r/m32           
BSR r32,r/m32           
BSWAP r32               
BT r/m32,r32            
BT r/m32,imm8           
BTC r/m32,r32           
BTC r/m32,imm8          
BTR r/m32,r32           
BTR r/m32,imm8          
BTS r/m32,r32           
BTS r/m32,imm8          
CALL rel32
ASMTool              
CALL r/m32              
CALL ptr16:32           
CALL m16:32             
CBW                     
CWD                     
CDQ                     
CLC                     
CLD                     
CLI                     
CLTS                    
CMC                     
CMOVA r32,r/m32         
CMOVAE r32,r/m32        
CMOVB r32,r/m32         
CMOVBE r32,r/m32        
CMOVC r32,r/m32         
CMOVE r32,r/m32         
CMOVG r32,r/m32         
CMOVGE r32,r/m32        
CMOVL r32,r/m32         
CMOVLE r32,r/m32        
CMOVNA r32,r/m32        
CMOVNAE r32,r/m32       
CMOVNB r32,r/m32        
CMOVNBE r32,r/m32       
CMOVNC r32,r/m32        
CMOVNE r32,r/m32        
CMOVNG r32,r/m32        
CMOVNGE r32,r/m32       
CMOVNL r32,r/m32        
CMOVNLE r32,r/m32       
CMOVNO r32,r/m32        
CMOVNP r32,r/m32        
CMOVNS r32,r/m32        
CMOVNZ r32,r/m32        
CMOVO r32,r/m32         
CMOVP r32,r/m32         
CMOVPE r32,r/m32        
CMOVPO r32,r/m32        
CMOVS r32,r/m32         
CMOVZ r32,r/m32         
CMP AL,imm8             
CMP EAX,imm32           
CMP r/m8,imm8           
CMP r/m32,imm32         
CMP r/m32,imm8          
CMP r/m8,r8             
CMP r/m32,r32           
CMP r8,r/m8             
CMP r32,r/m32           
CMPSB                   
CMPSD                   
CMPXCHG r/m8,r8         
CMPXCHG r/m32,r32       
CMPXCHG8B m64           
CPUID                   
DAA                     
DAS                     
DEC r/m8                
DEC r/m32               
DEC r32                 
DIV r/m8                
DIV r/m16               
DIV r/m32               
EMMS                    
ENTER imm16,0           
ENTER imm16,1           
ENTER imm16,imm8        
F2XM1                   
FABS                    
FADD m32real            
FADD m64real            
FADD ST(0),ST(i)        
FADD ST(i),ST(0)        
FADDP ST(i),ST(0)       
FADDP                   
FIADD m32int            
FIADD m16int            
FBLD m80bcd             
FBSTP m80bcd            
FCHS                    
FCLEX                   
FNCLEX                  
FCMOVB ST(0),ST(i)      
FCMOVE ST(0),ST(i)      
FCMOVBE ST(0),ST(i)     
FCMOVU ST(0),ST(i)      
FCMOVNB ST(0),ST(i)     
FCMOVNE ST(0),ST(i)     
FCMOVNBE ST(0),ST(i)    
FCMOVNU ST(0),ST(i)     
FCOM m32real            
FCOM m64real            
FCOM ST(i)              
FCOM                    
FCOMP m32real           
FCOMP m64real           
FCOMP ST(i)             
FCOMP                   
FCOMPP                  
FCOMI ST,ST(i)          
FCOMIP ST,ST(i)         
FUCOMI ST,ST(i)         
FUCOMIP ST,ST(i)        
FCOS                    
FDECSTP                 
FDIV m32real            
FDIV m64real            
FDIV ST(0),ST(i)        
FDIV ST(i),ST(0)        
FDIVP ST(i),ST(0)       
FDIVP                   
FIDIV m32int            
FIDIV m16int            
FDIVR m32real           
FDIVR m64real           
FDIVR ST(0),ST(i)       
FDIVR ST(i),ST(0)       
FDIVRP ST(i),ST(0)      
FDIVRP                  
FIDIVR m32int           
FIDIVR m16int           
FFREE ST(i)             
FICOM m16int            
FICOM m32int            
FICOMP m16int           
FICOMP m32int           
FILD m16int             
FILD m32int             
FILD m64int             
FINCSTP                 
FINIT                   
FNINIT                  
FIST m16int             
FIST m32int             
FISTP m16int            
FISTP m32int            
FISTP m64int            
FLD m32real             
FLD m64real             
FLD m80real             
FLD ST(i)               
FLD1                    
FLDL2T                  
FLDL2E                  
FLDPI                   
FLDLG2                  
FLDLN2                  
FLDZ                    
FLDCW m2byte            
FLDENV m14/28byte       
FMUL m32real            
FMUL m64real            
FMUL ST(0),ST(i)        
FMUL ST(i),ST(0)        
FMULP ST(i),ST(0)       
FMULP                   
FIMUL m32int            
FIMUL m16int            
FNOP                    
FPATAN                  
FPREM                   
FPREM1                  
FPTAN                   
FRNDINT                 
FRSTOR m94/108byte      
FSAVE m94/108byte       
FNSAVE m94/108byte      
FSCALE                  
FSIN                    
FSINCOS                 
FSQRT                   
FST m32real             
FST m64real             
FST ST(i)               
FSTP m32real            
FSTP m64real            
FSTP m80real            
FSTP ST(i)              
FSTCW m2byte            
FNSTCW m2byte           
FSTENV m14/28byte       
FNSTENV m14/28byte      
FSTSW m2byte            
FSTSW AX                
FNSTSW m2byte           
FNSTSW AX               
FSUB m32real            
FSUB m64real            
FSUB ST(0),ST(i)        
FSUB ST(i),ST(0)        
FSUBP ST(i),ST(0)       
FSUBP                   
FISUB m32int            
FISUB m16int            
FSUBR m32real           
FSUBR m64real           
FSUBR ST(0),ST(i)       
FSUBR ST(i),ST(0)       
FSUBRP ST(i),ST(0)      
FSUBRP                  
FISUBR m32int           
FISUBR m16int           
FTST                    
FUCOM ST(i)             
FUCOM                   
FUCOMP ST(i)            
FUCOMP                  
FUCOMPP                 
FXAM                    
FXCH ST(i)              
FXCH                    
FXTRACT                 
FYL2X                   
FYL2XP1                 
HLT                     
IDIV r/m8               
IDIV r/m32              
IMUL r/m8               
IMUL r/m32              
IMUL r32,r/m32          
IMUL r32,r/m32,imm8     
IMUL r32,imm8           
IMUL r32,r/m32,imm32    
IMUL r32,imm32          
IN AL,imm8              
IN EAX,imm8             
IN AL,DX                
IN EAX,DX               
INC r/m8                
INC r/m32               
INC r32                 
INS m8                  
INS m32                 
INT 3                   
INT imm8                
INTO                    
INVD                    
INVLPG m                
IRETD                   
JA rel8                 
JAE rel8                
JBE rel8                
JC rel8                 
JECXZ rel8              
JE rel8                 
JG rel8                 
JGE rel8                
JL rel8                 
JLE rel8                
JNE rel8                
JNO rel8                
JNS rel8                
JO rel8                 
JPE rel8                
JPO rel8                
JS rel8                 
JA rel32                
JAE rel32               
JB rel32                
JBE rel32               
JE rel32                
JG rel32                
JGE rel32               
JL rel32                
JLE rel32               
JNE rel32               
JNO rel32               
JNS rel32               
JO rel32                
JPE rel32               
JPO rel32               
JS rel32                
JMP rel8                
JMP rel32               
JMP r/m32               
JMP ptr16:32            
JMP m16:32              
LAHF                    
LAR r32,r/m32           
LDS r32,m16:32          
LEA r32,m               
LEAVE                   
LES r32,m16:32          
LFS r32,m16:32          
LGS r32,m16:32          
LGDT m16&32             
LIDT m16&32             
LLDT r/m16              
LMSW r/m16              
LOCK                    
LODS m8                 
LODS m32                
LOOP rel8               
LOOPE rel8              
LOOPZ rel8              
LOOPNE rel8             
LOOPNZ rel8             
LSL r16,r/m16           
LSL r32,r/m32           
LSS r32,m16:32          
LTR r/m16               
MOV r/m8,r8             
MOV r/m32,r32           
MOV r8,r/m8             
MOV r32,r/m32           
MOV r/m16,Sreg**        
MOV Sreg,r/m16**        
MOV AL, moffs8*         
MOV AX, moffs16*        
MOV EAX, moffs32*       
MOV moffs8*,AL          
MOV moffs16*,AX         
MOV moffs32*,EAX        
MOV r8,imm8             
MOV r32,imm32           
MOV r/m8,imm8           
MOV r/m32,imm32         
MOV CR0, r32            
MOV CR2, r32            
MOV CR3, r32            
MOV CR4, r32            
MOV r32,CR0             
MOV r32,CR2             
MOV r32,CR3             
MOV r32,CR4             
MOV r32,DR0-DR7         
MOV DR0-DR7,r32         
MOVD mm,r/m32           
MOVD r/m32,mm           
MOVQ mm,mm/m64          
MOVQ mm/m64,mm          
MOVS m8,m8              
MOVS m32,m32            
MOVSX r32,r/m8          
MOVSX r32,r/m16         
MOVZX r32,r/m8          
MOVZX r32,r/m16         
MUL r/m8                
MUL r/m32               
NEG r/m8                
NEG r/m32               
NOP                     
NOT r/m8                
NOT r/m32               
OR AL,imm8              
OR EAX,imm32            
OR r/m8,imm8            
OR r/m32,imm32          
OR r/m32,imm8           
OR r/m8,r8              
OR r/m32,r32            
OR r8,r/m8              
OR r32,r/m32            
OUT imm8,AL             
OUT imm8,EAX            
OUT DX,AL               
OUT DX,EAX              
OUTS DX,m8              
OUTS DX,m32             
PACKSSWB mm,mm/m64      
PACKSSDW mm,mm/m64      
PACKUSWB mm,mm/m64      
PADDB mm,mm/m64         
PADDW mm,mm/m64         
PADDD mm,mm/m64         
PADDSB mm,mm/m64        
PADDSW mm,mm/m64        
PADDUSB mm,mm/m64       
PADDUSW mm,mm/m64       
PAND mm,mm/m64          
PANDN mm,mm/m64         
PCMPEQB mm,mm/m64       
PCMPEQW mm,mm/m64       
PCMPEQD mm,mm/m64       
PCMPGTB mm,mm/m64       
PCMPGTW mm,mm/m64       
PCMPGTD mm,mm/m64       
PMADDWD mm,mm/m64       
PMULHW mm,mm/m64        
PMULLW mm,mm/m64        
POP m32                 
POP r32                 
POP DS                  
POP ES                  
POP SS                  
POP FS                  
POP GS                  
POPAD                   
POPFD                   
POR mm,mm/m64           
PSLLW mm,mm/m64         
PSLLW mm,imm8           
PSLLD mm,mm/m64         
PSLLD mm,imm8           
PSLLQ mm,mm/m64         
PSLLQ mm,imm8           
PSRAW mm,mm/m64         
PSRAW mm,imm8           
PSRAD mm,mm/m64         
PSRAD mm,imm8           
PSRLW mm,mm/m64         
PSRLW mm,imm8           
PSRLD mm,mm/m64         
PSRLD mm,imm8           
PSRLQ mm,mm/m64         
PSRLQ mm,imm8           
PSUBB mm,mm/m64         
PSUBW mm,mm/m64         
PSUBD mm,mm/m64         
PSUBSB mm,mm/m64        
PSUBSW mm,mm/m64        
PSUBUSB mm,mm/m64       
PSUBUSW mm,mm/m64       
PUNPCKHBW mm,mm/m64     
PUNPCKHWD mm,mm/m64     
PUNPCKHDQ mm,mm/m64     
PUNPCKLBW mm,mm/m32     
PUNPCKLWD mm,mm/m32     
PUNPCKLDQ mm,mm/m32     
PUSH r/m32              
PUSH r32                
PUSH imm8               
PUSH imm32              
PUSH CS                 
PUSH SS                 
PUSH DS                 
PUSH ES                 
PUSH FS                 
PUSH GS                 
PUSHAD                  
PUSHFD                  
PXOR mm,mm/m64          
RCL r/m8,1              
RCL r/m8,CL             
RCL r/m8,imm8           
RCL r/m32,1             
RCL r/m32,CL            
RCL r/m32,imm8          
RCR r/m8,1              
RCR r/m8,CL             
RCR r/m8,imm8           
RCR r/m32,1             
RCR r/m32,CL            
RCR r/m32,imm8          
ROL r/m8,1              
ROL r/m8,CL             
ROL r/m8,imm8           
ROL r/m32,1             
ROL r/m32,CL            
ROL r/m32,imm8          
ROR r/m8,1              
ROR r/m8,CL             
ROR r/m8,imm8           
ROR r/m32,1             
ROR r/m32,CL            
ROR r/m32,imm8          
RDMSR                   
RDPMC                   
RDTSC                   
REP INS m8,DX           
REP INS m32,DX          
REP MOVS m8,m8          
REP MOVS m32,m32        
REP OUTS DX,m8          
REP OUTS DX,m32         
REP LODS AL             
REP LODS EAX            
REP STOS m8             
REP STOS m32            
REPE CMPS m8,m8         
REPE CMPS m32,m32       
REPE SCAS m8            
REPE SCAS m32           
REPNE CMPS m8,m8        
REPNE CMPS m32,m32      
REPNE SCAS m8           
REPNE SCAS m32          
RET                     
RET                     
RET imm16               
RET imm16               
RSM                     
SAHF                    
SAL r/m8,1              
SAL r/m8,CL             
SAL r/m8,imm8           
SAL r/m32,1             
SAL r/m32,CL            
SAL r/m32,imm8          
SAR r/m8,1              
SAR r/m8,CL             
SAR r/m8,imm8           
SAR r/m32,1             
SAR r/m32,CL            
SAR r/m32,imm8          
SHL r/m8,1              
SHL r/m8,CL             
SHL r/m8,imm8           
SHL r/m32,1             
SHL r/m32,CL            
SHL r/m32,imm8          
SHR r/m8,1              
SHR r/m8,CL             
SHR r/m8,imm8           
SHR r/m32,1             
SHR r/m32,CL            
SHR r/m32,imm8          
SBB AL,imm8             
SBB EAX,imm32           
SBB r/m8,imm8           
SBB r/m32,imm32         
SBB r/m32,imm8          
SBB r/m8,r8             
SBB r/m32,r32           
SBB r8,r/m8             
SBB r32,r/m32           
SCAS m8                 
SCAS m32                
SETA r/m8               
SETAE r/m8              
SETB r/m8               
SETBE r/m8              
SETE r/m8               
SETG r/m8               
SETGE r/m8              
SETL r/m8               
SETLE r/m8              
SETNE r/m8              
SETNO r/m8              
SETNS r/m8              
SETO r/m8               
SETPE r/m8              
SETPO r/m8              
SETS r/m8               
SGDT m                  
SIDT m                  
SHLD r/m32,r32,imm8     
SHLD r/m32,r32,CL       
SHRD r/m32,r32,imm8     
SHRD r/m32,r32,CL       
SLDT r/m32              
SMSW r/m32              
STC                     
STD                     
STI                     
STOS m8                 
STOS m32                
STR r/m16               
SUB AL,imm8             
SUB EAX,imm32           
SUB r/m8,imm8           
SUB r/m32,imm32         
SUB r/m32,imm8          
SUB r/m8,r8             
SUB r/m32,r32           
SUB r8,r/m8             
SUB r32,r/m32           
TEST AL,imm8            
TEST EAX,imm32          
TEST r/m8,imm8          
TEST r/m32,imm32        
TEST r/m8,r8            
TEST r/m16,r16          
TEST r/m32,r32          
UD2                     
VERR r/m16              
VERW r/m16              
WAIT                    
FWAIT                   
WBINVD                  
WRMSR                   
XADD r/m8,r8            
XADD r/m16,r16          
XADD r/m32,r32          
XCHG EAX,r32            
XCHG r32,EAX            
XCHG r/m8,r8            
XCHG r8,r/m8            
XCHG r/m32,r32          
XCHG r32,r/m32          
XLAT m8                 
XOR AL,imm8             
XOR EAX,imm32           
XOR r/m8,imm8           
XOR r/m32,imm32         
XOR r/m32,imm8          
XOR r/m8,r8             
XOR r/m32,r32           
XOR r8,r/m8             
XOR r32,r/m32           
