AsmTool
INT 11H
Запрос списка присоединенног ооборудования
Описание:
Определяет наличие различных устройств в системе,результирующее значение возвращает в регистре AX. При включении компьютера система выполняет эту операцию и сохраняет содержимое AX в памяти по адресу шест.410. Значения битов в регистре AX:

                 Бит            Устройство

         15,14     Число подключенных принтеров.
         13        Последовательный принтер.
         12        Игровой адаптер.
         11-9      Число последовательных адаптеров стыка RS232.
         7,6       Число дискетных дисководов, при бите 0=1:
                        00=1, 01=2, 10=3 и 11=4.
         5,4       Начальный видео режим:
                        00 = не используется,
                        01 = 40х25 плюс цвет,
                        10 = 80х25 плюс цвет,
                        11 = 80х25 черно-белый режим.
         1         Значение 1 говорит о наличии сопроцессора.
         0         Значение 1 говорит о наличии одного или более дисковых
                   устройств и загрузка операционной системы должна
                   осуществляться с диска.

Функции: